**Продаётся**  инвестиционный проект – **готовое** производство инновационного поликомпозитного стекловолоконного кровельного материала класса "премиум" , коммерческое название «АДИНОЛ». Аналогов производств данного материала на земле не существует . В наличии есть ТУ , сертификат соответствия (настоящий) , протоколы испытаний . Начато развитие дилерской сети .

При хорошо обученном штате (13-15 чел.) , т.е. при полной загрузке производства и в ч. отдела продаж , доход может составлять до 3 млн. руб. в месяц (объективно) .

К продаже производства так же прилагается полный список контактов снабжающих материалами организаций и бесплатное обучение ключевых специалистов согласно штатному расписанию .

Для полноценной работы производства требуется :

1. Отапливаемое помещение – 600-700 кв.м. (высокие потолки не обязательно) в которое входит :

а) Цех формовки

б) участок по формовке и ремонту матриц

в) участок по обрезке готового материала

г) компрессорно-слесарный участок

д) участок для приготовления готовых составов для стеклопластика

е) участок упаковки

ж) социальные помещения – раздевалка , санузел и т.д.

з) складское помещение

2.Принудительная вытяжка

3. Водопровод

4. Электроэнергия от 25 Кв/ч

Описание кровельного материала :

Стекловолоконный поликомпозитный кровельный материал «АДИНОЛ» предназначен для покрытия крыш всех видов зданий под угол крыши до 15`. Аналогов кровли в мире (!) не выпускают , т.е. производство формовки уникальна т.к. определяет совмещение формы и технологии .

Стекловолоконный кровельный материал изготавливается из полиэфирных смол и армируют стекловолокном для прочности. При этом пропорции компонентов подбираются таким образом, чтобы обеспечить наибольшую гибкость при максимальной прочности. Являясь комбинированным материалом, стекловолоконная кровля сочетает в себе все достоинства каждого из компонентов. По своим физическим характеристиками этот кровельный материал приближается к некоторым видам конструкционной стали.

Полимеры, используемые для изготовления кровли , обладают высокой устойчивостью к УФ-излучению, они очень прочны, износостойки при этом экологически безопасны.

Характеристики :

- волновой -

Длина 2000 мм. , ширина 1020 мм., толщина 2.2 мм. , вес 1 листа 6.2 кг.

- черепица –

Длина 2500 мм. , ширина 500 мм. , толщина 3 мм. , вес 1 листа 5.5 кг.

«АДИНОЛ» имеет ряд множественных неоспоримых преимуществ перед уже существующими видами кровли , в. ч. – самый лёгкий в мире (!), верхний красящий слой ( гелькоут ) устойчив к УФ-излучению , т.е. не «выгорает» вообще , полураспад стеклопластика 65 лет , имеет повышенную звукоизоляцию ( очень существенно – ливень , дождь , град ) , 100% гидрофобность , трудно горюч (опция) , хорошо обрабатывается любым ручным или эл. инструментом , фиксируется к обрешётке в нижнюю волну кровельным или нержавеющим саморезом и высокий глянец поверхности не даёт снегу и др. осадкам «задерживаться» на крыше , а так же плотный цвет (синий , зелёный , коричневый и пр. по шкале RAL) подчёркивают презентабельный внешний вид всего здания . Возможно изготовление (под заказ) комбинированных цветов или оттенков ( к примеру «металлик» ) .

Уникальность кровельного материала «АДИНОЛ» - определяет возможность при монтаже крыши со сложной архитектурой , «склеивать» стыки листов однородным материалом, с чердачного помещения (изнутри) , тем самым создавая ребро жёсткости – усиление углов (в.ч.) и отсутствие потребности монтажа на внутреннюю ендову .

Условия эксплуатации кровельного материала «АДИНОЛ» - в любой климатической зоне .

Производство находится в г. Конаково Тверской обл.

Стоимость «всего» 15 млн. руб.

Тел . 89190554230